***Załącznik nr 2*** *do Zaproszenia do złożenia oferty  
 z dnia 06.11.2018 r.*

**Znak postępowania: RI.271.0015.2018**

.............................................  
 *(miejscowość, data)*

**Wykonawca:**

*..............................................................................................................................................*

..............................................................................................................................................  
*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

***reprezentowany przez:***

*..............................................................................................................................................**(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Gmina Jaworze**

**ul. Zdrojowa 82**

**43-384 Jaworze**

**Formularz zgodności oferowanej koparko-ładowarki kołowej   
z opisem przedmiotu zamówienia zawartym   
w Zaproszeniu do złożenia ofert RI.271.0015.2018**

Poniższą tabelę wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań określonych przez Zamawiającego w kolumnie nr 2.

Kolumnę nr 3 tabeli należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zaproszenia do złożenia ofert RI.271.0015.2018.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.**  */1/* | **Minimalne wymagania określone przez Zamawiającego**  */2/* | **Potwierdzenie spełniania wymagań  (wypełnia Wykonawca)**  */3/* |
| 1 | Koparko-ładowarka kołowa nieuszkodzona, bezwypadkowa (blacharka bez mechanicznych uszkodzeń i oznak korozji) | Marka koparko-ładowarki:  ……………………….  Model koparko-ładowarki:  ……………………….  Nr podwozia/nadwozia VIN:  ……………………………... |
| 2 | Rok produkcji – nie starsza niż 2005 | Rok produkcji ………….. |
| 3 | Deklaracja CE |  |
| 4 | Koparko-ładowarka posiadająca udokumentowany przebieg nie więcej niż 10 000 MTG | Przebieg ………. MTG |
| 5 | Wysokość kabiny transportowa  Szerokość kabiny transportowa | Wysokość kabiny …………mm  Szerokość kabiny………….mm |
| 6 | Długość kabiny transportowa | Długość kabiny …………..mm |
| 7 | Silnik wysokoprężny o mocy min. 70 KM | Moc silnika ……………KM |
| 8 | Silnik suchy – bez jakichkolwiek wycieków płynów eksploatacyjnych |  |
| 9 | Napęd 2WD/4WD |  |
| 10 | Skrzynia biegów manualna |  |
| 11 | Koła przednie min. 18 cali | Koła przednie …… cali |
| 12 | Koła tylne min. 26 cali | Koła tylne ………… cali |
| 13 | Opony bez uszkodzeń mechanicznych, nadające się do poruszania po drogach publicznych |  |
| 14 | Zbiornik na paliwo min. 100 l | Zbiornik na paliwo ……. l |
| 15 | Wlew paliwa zamykany |  |
| 16 | Układ kierowniczy centralny |  |
| 17 | Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie |  |
| 18 | Koło kierownicy regulowane |  |
| 19 | Dwa pedały hamulcowe ze wspomaganiem i mostkiem sprzęgającym, umożlwiającym zablokowanie pedałów podczas jazdy po drogach publicznych |  |
| 20 | Hamulec postojowy/awaryjny niezależny od hamulców zasadniczych (uruchamiany za pomocą ręcznej dźwigni) |  |
| 21 | Zamek drzwi manualny |  |
| 22 | Lusterka sterowane manualnie |  |
| 23 | Tylne ramię teleskopowe z dodatkowymi liniami hydraulicznymi pod urządzenia zewnętrzne |  |
| 24 | Łyżka przednia otwierana 4w1, widły, szybkozłącze na tylnym ramieniu |  |
| 25 | Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym |  |
| 26 | Manualne otwieranie szyb drzwi kierowcy/operatora |  |
| 27 | Podnoszone tylne okno w kabinie kierowcy/operatora |  |
| 28 | Immobilizer |  |
| 29 | Manualna regulacja zasięgu świateł |  |
| 30 | Światła główne |  |
| 31 | Światła pozycyjne |  |
| 32 | Światła tylne mocowanie na kabinie |  |
| 33 | Radio |  |
| 34 | Sygnał dźwiękowy elektryczny jednotonowy |  |
| 35 | Mechaniczny wyłącznik główny akumulatorów |  |
| 36 | Skrzynka na akumulatory zamykana |  |
| 37 | Elektryczny mechanizm wycieraczek |  |
| 38 | Instrukcja obsługi koparko-ładowarki w języku polskim |  |
| 39 | Apteczka montowana w kabinie |  |
| 40 | Gaśnica z ważną legalizacją montowana w kabinie |  |
| 41 | Podgrzewanie świec |  |
| 42 | Gwarancja: Wykonawca w okresie gwarancji zapewni na własny koszt naprawy gwarancyjne oraz związane z tym koszty dojazdu, koszty części zamiennych  i innych materiałów eksploatacyjnych podlegających wymianie w czasie trwania gwarancji. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis gwarancji oferowanej koparko-ładowarki w ciągu 48 godzin od zgłoszenia telefonicznego Zamawiającego |  |
| 43 | Wykonawca w ramach ceny za przedmiot zamówienia dokona szkolenia obsługi i prowadzenia pojazdu dla dwóch osób wskazanych przez Zamawiającego |  |

…………………………………………

(miejscowość, data)

……………………………………………………………

(podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)